**Barra de apoio reta Inox brilhante, 300 mm Ø 25**

Inox polido brilhante UltraPolish

Ø 25

Referência: **5055P2**

Info Prescrição

Barra de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Tubo Ø 32, entre-eixos 300 mm.

Utilização como barra de apoio e elevação para WC, duche ou banheira.

Barra de apoio WC em inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido brilhante UltraPolish, superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.

Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).

Espaço entre a barra e a parede de 40 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por pater 3 furos, inox 304, Ø 72.

Patéres e oculta fixações em inox 304.

Fornecido com parafusos inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 115 kg.

Garantia da barra 30 anos.

Marcação CE.