**Barra de duche angular 2 paredes inox brilhante**

Inox polido brilhante UltraPolish

Ø 32, para banco de duche para pendurar

Referência: **5120P2**

Info Prescrição

Barra de apoio angular 2 paredes Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio curva e de tração em posição de pé para sanita, duche ou banheira.

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche, ajuda com o agachamento e a saída da banheira.

Na sanita com reservatório encastrado ou sistema de descarga direta, ajuda na transferência de uma cadeira de rodas para a sanita.

Dimensões: 750 x 750 mm.

Tubo inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido brilhante UltraPolish, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.

Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).

Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, inox 304, Ø 72.

Placas de fixação e espelhos em inox 304.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Barra de duche angular com garantia de 30 anos. Marcação CE.