**Barra de apoio fixa Nylon branco antibacteriano NylonClean, L. 650 mm**

Nylon antibacteriano HR brilhante branco

Ø 32

Referência: **5161N**

Info Prescrição

Barra de apoio fixa para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Nylon HR brilhante branco.

Utilização como barra de apoio e de elevação não rebatível para sanita, duche ou lavatório.

Aplica-se habitualmente em paralelo com uma barra de apoio rebatível na sanita ou em cada um dos lados de um lavatório.

Recomendada quando a sanita ou o assento de duche estão afastados da parede lateral.

Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.

Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Boa Resistência aos produtos químicos e de limpeza. Tratamento anti-UV.

Agradável e quente ao toque.

Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Dimensões: 650 x 230 x 105 mm, Ø 32.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Barra de apoio fixa com garantia de 30 anos. Marcação CE.