**Barra de apoio em L Nylon branco antibacteriano H. 750 mm**

Nylon antibacteriano NylonClean HR brilhante branco

Ø 32

Referência: **5070N**

Info Prescrição

Barra de apoio em L Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Permite o apoio e deslocação com segurança no duche ou na banheira.

Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou uma saboneteira de duche.

Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.

Possibilidade de montagem da barra vertical à esquerda ou à direita.

Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Resistência aos produtos químicos e de limpeza.

Tratamento anti-UV.

Agradável e quente ao toque.

Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.

Fornecido com parafusos inox para parede de betão.

Dimensões: 750 x 450 mm.

Testado com peso superior a 200 kg.

Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.