**Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOCLIP**

Misturadora removível H.85 L.120, manípulo compacto

Torneiras de segurança, Sem vareta e válvula

Referência: **2821TEP**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório SECURITHERM EP com equilíbrio de pressão BIOCLIP H.85 L.120 com quebra-jatos higiénico.

Torneira totalmente removível para limpeza/desinfeção.

Segurança anti-queimaduras : débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade (reduz os nichos bacterianos).

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo compacto.

Sem vareta e sem válvula.

Fornecida com flexíveis Inox entrelaçado em PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Torneiras de segurança em latão cromado.

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Garantia 30 anos.