**Misturadora mecânica de banca**

Misturadora mecânica monofuro com bica orientável H.220 L.200

Sem vareta e sem válvula

Referência: **2506T2**

Info Prescrição

Misturadora mecânica de banca.

Misturadora mecânica monofuro com bica orientável H.220 L.200 equipada com quebra-jatos higiénico adaptado para colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerâmico clássico Ø35 com limitador de temperatura máxima fornecido, não montado.

Bica com interior liso.

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo "joystick".

Sem vareta e sem válvula.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora monocomando conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.