**Misturadora mecânica de banca**

Misturadora de parede com bica orientável L.200, manípulo aberto

Com ligações STOP/CHECK

Referência: **2519**

Info Prescrição

Misturadora mecânica de banca de parede com bica tubo orientável L.200.

Bica autodreno inferior Ø 22 com quebra-jatos estrela em latão.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Débito 26 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo aberto.

Fornecido com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4", perfeitamente adaptadas às restrições do meio hospitalar.

Garantia 30 anos.