**Torneira de lavatório temporizada TEMPOSOFT**

Abertura suave

Referência: **740000**

Info Prescrição

Torneira temporizada de bancada para lavatório:

Abertura suave.

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Aerador anticalcário.

Corpo em latão maciço cromado M1/2".

Fixação reforçada por contra-porca com 3 parafusos Inox.

Fornecida com um símbolo azul e vermelho.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.