**Misturadora temporizada TEMPOMIX 2**

Torneiras de segurança

Manípulo de temperatura standard

Referência: **700000**

Info Prescrição

Misturadora temporizada de bancada para lavatório :

Temporização ~7 seg.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo de latão maciço cromado.

Flexíveis PEX F3/8" com torneiras de segurança, filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos Inox.

Regulação de temperatura lateral com manípulo standard e limitador de temperatura regulável.

Garantia 30 anos.