**Chuveiro de duche ROUND**

Anticalcário

Através da parede 230 mm

Referência: **709200**

Info Prescrição

Chuveiro de duche fixo:

Instalação para atravessar a parede (230 mm máx.).

Perno roscado recortável.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Regulação automática de débito.

Difusor anticalcário e antifixação com jato orientável.

Latão maciço cromado.

Fixação com parafuso de bloqueio oculto.

Purga sistemática após a utilização (sem retenção de água ou impurezas).

Entrada M1/2".

Garantia 30 anos