**Sifão de pavimento**

Com placa

140 x 140

Referência: **684000**

Info Prescrição

Sifão de pavimento para pavimento duro:

Débito 18 l/min.

Nível de água 18 mm.

Corpo em inox 140 x 140 mm.

Grelha em inox polido brilhante fixo por 1 parafuso Inox.

Sino PVC.

Saída vertical Ø 40 (prever curva para saída horizontal).

Para pavimento duro (azulejo ou betão).

Garantia 30 anos.