**Torneira para urinóis TEMPOMATIC multi-urinóis**

Eletrónica em barreira por corrente

Encastrada

Referência: **487620**

Info Prescrição

Torneira eletrónica para urinóis com barreira :

Limpeza até 8 urinóis vulgares/selha ou 2 urinóis sifónicos.

Instalação encastrada.

Módulo eletrónico com transformador 230/12 V.

Módulo hidráulico com eletroválvula, torneira de segurança M3/4" e filtro.

Limpeza periódica higiénica todas as 12 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Deteção de presença por barreira infravermelhos.

Detetor infravermelhos encastrado Ø 50 e refletor Ø 85.

Possibilidade de pré-limpeza automática à chegada do primeiro utilizador.

Limpeza automática todos os 30 ou 60 seg.

Temporização pré-regulada a 3 seg. ajustável de 2 a 14 seg.

Débito 0,3 l/seg. a 3 bar, ajustável.

Distância máxima aconselhada de 6 metros.

Sistema antibloqueio : fecho automático após 20 operações ininterruptas.

Garantia 30 anos.