**Torneira temporizada de urinol TEMPOSOFT 2**

Temporizada 3 segundos

Encastrada, abertura suave

Referência: **777130**

Info Prescrição

Torneira temporizada de urinol encastrada:

Para urinol vulgar ou sifónico.

Instalação encastrada.

Espelho em inox polido brilhante Ø 130.

Aperto regulável de 1 a 5 mm.

Abertura suave.

Temporização ~3 segundos.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável.

Corpo de latão ctomado M1/2".

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).