**Torneira de descarga direta TEMPOFLUX 2**

Temporizada descarga dupla 3l/6l

Através da parede de 145 mm

Referência: **762150**

Info Prescrição

Torneira temporizada de descarga direta para atravessar a parede :

Para parede ≤ 140 mm.

Descarga dupla 3l/6l ajustável a 2l/4l.

Abertura suave.

Proteção anti-sifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito / volume integrada.

Corpo em latão maciço.

Botão de pressão em metal cromado.

Alimentação em linha M3/4".

Saída com ligação para tubo PVC Ø 26/32.

Perno roscado para cortar à medida.

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541.

Débito de base : 1 l/seg.

Adaptada para sanitas sem flange.

Garantia 30 anos.