**Misturadora 2 furos de bancada - 45 l/min**

Bica orientável superior L.200 H.220

Instalação o mais próxima do respaldo faciitada

Referência: **5641T2**

Info Prescrição

Misturadora de bancada M1/2" entre-eixos 150 mm com bica tubo orientável Ø 22 L.200.

Aerador anticalcário montado, quebra-jatos estrela fornecido.

Válvula de piston guiada fora de água com mecanismo reforçado.

Manípulos de bola ergonómicos e antichoque.

Débito 45 l/min a 3 bar.

Débito pleno em 1/4 de volta.

Bica com interior liso.

Corpo monobloco e bica em latão cromado.

Fixação reforçada.

Permite a instalação mais próxima do respaldo.

Garantia 30 anos.