**Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora**

Sem torneira de enchimento

Flexível preto e chuveiro com difusor anticalcário

Referência: **5626**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo sem torneira de enchimento.

Misturadora monofuro de bancada com comando "joystick".

Fornecido com ligações flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.

Chuveiro com jato regulável preto com débito 9 l/min à saída (ref. 433010).

Chuveiro com difusor anticalcário e bocal antichoque.

Flexível armado L.0,95 m preto de qualidade alimentar.

Coluna 3/4" em latão.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Garantia 30 anos.