**Conjunto de pré-lavagem de parede com misturadora**

Sem torneira de enchimento

Flexível branco e chuveiro difusor anticalcário

Referência: **G6433**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo sem torneira de enchimento adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora de parede F3/4" entre-eixos 150 mm com:

- Cabeças da válvula com manípulos.

- Válvulas antirretorno incorporadas na misturadora.

Chuveiro com jato regulável branco com débito 9 l/min à saída (ref. 433000).

Chuveiro com difusor anticalcário e ponta antichoque.

Flexível armado L.0,95 m branco qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de latão.

Abraçadeira de parede regulável.

Mola guia em Inox.

Garantia 30 anos.