**Conjunto de duche eletrónico TEMPOMATIC**

Eletrónico

Encastrado, chuveiro ROUND, torneira

Referência: **452569**

Info Prescrição

Conjunto de duche eletrónico encastrado:

Torneira de duche eletrónica TEMPOMATIC para alimentação de água misturada.

Instalação encastrada.

Alimentação por módulo eletrónico com eletroválvula 1/2".

Transformador 230/12 V.

2 modos de funcionamento:

- abertura automática por sensor de presença.

- abertura ON/OFF voluntária por aproximação da mão a ~10 cm.

Limpeza periódica (~60 seg todas as 24 h após a última utilização).

Temporização regulável de 30 a 60 seg.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Latão maciço cromado.

Conjunto de duche eletrónico adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).