**Lavatório redondo de encastrar HEMI Ø 385**

Inox 304 polido satinado - De encastrar sobre-tampo ou sub tampo

Referência: **120490**

Info Prescrição

Cuba redonda para encastrar sobre-tampo ou sub-tampo.

Diâmetro interior da cuba: 385 mm.

Diâmetro do corte do plano para a cuba: 400 mm para instalação sobre-tampo, 380 mm para instalação sub-tampo.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 0,8 mm.

Cuba estampada de uma só peça, sem soldaduras.

Acabamento anticortes.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 1,6 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0213490201]