**Lava-mãos WC FACIL**

Inox 304 polido satinado

Com furo para torneira Ø 35 à direita

Referência: **121800**

Info Prescrição

Lava-mãos de fixação mural, 360 x 390 mm.

Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.

Esteticamente sóbrio e simples.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Com furo para torneira Ø 35 à direita .

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso : 4,1 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0211080006]