**Lavatório de pousar ao pavimento BAILA**

Inox 304 polido satinado

Com furo para torneira Ø 35 ao centro

Referência: **121170**

Info Prescrição

Lavatório de pousar ao pavimento, altura 830 mm. Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.

Uma verdadeira peça de decoração.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 0,8 mm.

Acabamento anticortes.

Com furo para torneira Ø 35 ao centro.

Fornecido com válvula de 1"1/4. Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 12 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência : 0210170008