**Sanita com reservatório MONOBLOCO S21**

Inox 304 polido satinado

Referência: **110390**

Info Prescrição

Sanita ao pavimento com reservatório de dupla descarga 3/6 L, 370 x 815 x 620 mm.

Inox 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,5 mm.

Sanita estampada, sem soldaduras, para uma fácil manutenção e melhor higiene.

Interior da sanita polido com bordos arredondados para uma fácil limpeza.

Lavagem perimetral integrada.

Entrada de água inferior encastrada ou exterior lateral (direita/esquerda).

Descarga de água encastrada horizontal ou vertical. Fornecido com curva de esgoto em PVC.

Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em Inox para uso sem assento.

Instalação rápida: 2 janelas de acesso com parafusos antirroubo TORX.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.

Peso: 21 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência : 0110170002]