**Base de duche PMR de encastrar**

900 x 900 mm

Referência: **150600**

Info Prescrição

Base de duche de encastrar, 900 x 900 mm.

Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida: base extraplana.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,5 mm.

Inclinação para escoamento.

Fornecido com uma válvula 1"1/2.

Superfície antiderrapante.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14527.

Peso: 9,5 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0513060000]