**Lavatório antivandalismo DUO S TC R**

Inox 304 polido satinado - Mural com evacuação oculta

Sem furo para torneira

Referência: **160360**

Info Prescrição

Lavatório de fixação mural para montagem através de corete técnica.

Com plano integrado.

Lavatório à direita.

Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.

Inox 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Antivandalismo: lavatório com fundo fechado, evacuação oculta.

Varão roscado 200 mm recortável (outros comprimentos por encomenda).

Saída de esgoto horizontal encastrada Ø 1”.

Válvula com grelha plana perfurada, sem parafuso: fácil limpeza e antivandalismo.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 8,5 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0216360000]