**Lavatório cirúrgico com respaldo baixo**

Inox 304 polido satinado

Sem furo para torneira

Referência: **183020**

Info Prescrição

Lavatório cirúrgico mural com respaldo de 75 mm.

Apropriado para hospitais e estabelecimentos de cuidados de saúde.

Inox 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1,2 mm.

L. 2100 mm, 3 serviços. Sem furo para torneira.

Superfície lisa e bordos interiores arredondados para uma fácil limpeza.

Esgoto à direita. Sem furo ladrão. Fornecido com fixações.

Marcação CE. Conforme a norma EN 14296.

Peso: 27 kg.

Garantia 30 anos.