**Vazadouro ao pavimento**

Inox 304 polido satinado

Referência: **180150**

Info Prescrição

Vazadouro de pousar ao pavimento.

Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado. Espessura do inox: 1 mm.

Cuba estampada de uma só peça, sem soldaduras.

Superfície lisa para uma fácil limpeza.

Altura dos pés regulável até 40 mm.

Fornecido com válvula de 1"1/2. Sem furo ladrão.

Grelha suporte para balde articulada em Inox.

Peso: 10,6 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0710150000]