**Misturadora de lavatório termostática sequencial c/chuveiro extraível**

Misturadora termostática monofuro com chuveiro extraível

Misturadora sequencial com alavanca Higiene L.100

Referência: **H9612**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM.

Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.

Perfeitamente adaptada para banheiras de bebé.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático de água quente no caso de corte de água fria ou de água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Não existe risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.

Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

Misturadora monofuro com bica orientável H.105 L.200.

Chuveiro extraível 2 jatos alternados quebra-jato/chuva.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para regulação sequencial do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 40°C.

Limitador de temperatura bloqueado a 40°C.

Corpo com interior liso.

Débito regulado a 3 l/min.

Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.100.

Tubo de saída de água misturada de latão L.105.

Flexível chuveiro BIOSAFE antiproliferação bacteriana: poliuretano transparente, interior e exterior lisos.

Flexível com diâmetro pequeno (interior Ø 6): baixo conteúdo de água.

Contra-peso específico.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.

Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia 30 anos.