**Porta rolo WC para rolo de reserva**

Inox 304 polido satinado

Fixações invisíveis

Referência: **4070S**

Info Prescrição

Porta rolo WC mural.

Porta rolo WC para rolo de reserva.

Inox 304 bacteriostático polido satinado.

Tubo Ø 25, espessura de 1,2 mm.

Fixações invisíveis.

Garantia 30 anos.