**Sanita suspensa BCN S**

Inox 304 duplo acabamento

Referência: **110112**

Info Prescrição

Sanita suspensa, 360 x 340 x 550 mm.

Compatível com todas as estruturas de suporte standard do mercado.

Design simples e elegante.

Inox 304 bacteriostático.

Duplo acabamento: interior da sanita polido brilhante e exterior da sanita com acabamento polido satinado.

Espessura Inox: 1,5 mm.

Sanita estampada, sem soldaduras, para uma fácil manutenção e melhor higiene.

Interior da sanita polido com bordos arredondados para uma fácil limpeza.

Lavagem perimetral integrada.

Entrada de água horizontal Ø 55 mm.

Descarga horizontal Ø 100 mm.

Economia de água: funciona com 4 L de água e mais.

Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em aço inoxidável para uso sem assento.

Instalação rápida e fácil : montagem frontal através de chapa de fixação em aço inoxidável.

Fornecido com a placa de montagem e 6 parafusos TORX antirroubo.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.

Garantia 30 anos.

Peso: 12 kg.