**Urinol sem água FINO WF**

Inox 304 polido satinado

Referência: **135010**

Info Prescrição

Urinol individual suspenso sem água.

Compatível com todas as estruturas de suporte standard do mercado.

Inox 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Saída de esgoto horizontal.

Instalação rápida e fácil: montagem frontal graças a uma placa de fixação em Inox.

Válvula 1”1/2.

Fornecido com uma membrana antiodores em silicone.

Fornecido com fixações.

Peso: 3,5 kg.

Garantia 30 anos.