**Barra de duche angular com barra deslizante Basic branco**

Inox epoxy branco

Ø 32

Referência: **35481W**

Info Prescrição

Barra de apoio angular 2 paredes com barra vertical deslizante Basic, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Inox epoxy branco.

Colocação da barra vertical regulável na instalação: possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra.

Montagem possível com a barra à direita ou à esquerda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.

Dimensões: 1150 x 750 x 750 mm, Ø 32.

Garantia 30 anos.

Marcação CE.