**Porta piaçaba WC mural, com escova, tampa e cabo longo Be-Line®**

Modelo para fixar com bloqueio antirroubo

Inox 304 epoxy antracite metalizado

Referência: **510051C**

Info Prescrição

Porta piaçaba mural com escova WC com tampa e cabo longo, da gama Be-Line®.

Modelo robusto de porta piaçaba mural com escova WC: fixação com bloqueio antirroubo.

Inox 304 bacteriostático epoxy antracite metalizado.

Cabo longo ergonómico: facilita a utilização por pessoas PMR em cadeira de rodas ou com dificuldades em se baixar.

Fácil limpeza: copo plástico amovível por cima.

Copo plástico com reservatório: evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de salpicos nas futuras utilizações.

Reposição automática da escova no recetáculo por sistema cónico.

Espessura do inox: corpo 1 mm.

Dimensões: Ø 90 x 580 mm.

Garantia 30 anos.