**Apoio de costas WC conforto WC Be-Line®**

Estrutura de alumínio epoxy antracite metalizado

Poliuretano preto

Referência: **511928C**

Info Prescrição

Apoio de costas WC conforto WC Be-Line® para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Estrutura de alumínio epoxy antracite metalizado.

Apoio de costas WC suave em poliuretano.

Dimensões: 150 x 513 x 173 mm.

Garantia 30 anos.

Marcação CE.