**Coluna de duche temporizada AR LIVRE**

Temporizada, 2 duches e 1 lava-pés

Alumínio anodizado, pronta a instalar

Referência: **717521**

Info Prescrição

Coluna de duche de exterior temporizada:

Coluna de duche de alumínio anodizado, pronta a instalar.

Equipada com dois duches e um lava-pés.

Alimentação inferior por torneira de segurança reta F3/4".

Torneiras temporizadas TEMPOSOFT 2 para alimentação de água misturada.

Abertura suave.

Temporização ~15 segundos para o chuveiro de duche e ~3 segundos para o lava-pés.

Chuveiros de duche ROUND cromados, invioláveis e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.

Lava-pés em Inox com débito a 3 l/min a 3 bar.

Filtros.

Tampa de acesso com válvula de isolamento e de purga.

Facilmente protegida ou desmontada no inverno.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.