**Misturadora monofuro de bancada - 60 l/min**

Bica orientável H.355 L.300

Para grandes cubas

Referência: **5650T3**

Info Prescrição

Misturadora monofuro de bancada para cozinhas profissionais.

Bica tubo orientável H.355 L.300 com quebra-jatos higiénico.

Cartucho cerâmico Ø 45.

Débito 60 l/min a 3 bar.

Bica com interior liso.

Comando por manípulo "joystick".

Corpo e bica em latão cromado.

Alimentação por tubos de cobre para soldar.

Fixação reforçada.

Garantia 30 anos