**Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5**

Corrente - tomada

Com torneira de segurança

Referência: **449001**

Info Prescrição

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada:

Alimentação por corrente 230/6 V por tomada.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.

Corpo de metal cromado.

Flexível PEX F3/8" com torneiras de segurança e filtro.

Fixação reforçada por 2 pernos inox.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.