**Lava-mãos WC LAVANDO**

Inox 304 polido satinado

Com furo para torneira Ø 35 à direita

Referência: **121370**

Info Prescrição

Lava-mãos WC, 450 x 300 mm.

Lava-mãos design.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Com furo para torneira Ø 35 à direita.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 3,2 kg.

Garantia 30 anos.