**Porta rolo WC mural ou rolo de reserva**

Suporte para rolo

Inox 304 epoxy preto mate

Referência: **510083BK**

Info Prescrição

Porta rolo WC mural.

Porta rolo de papel WC ou para rolo de reserva.

Fixação possível na versão horizontal para uma utilização standard ou na versão vertical para uma utilização como rolo de reserva.

Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.

Inox 304 bacteriostático epoxy preto mate.

Fixações invisíveis.

Garantia 30 anos.