**Caixa de encastrar estanque para TEMPOFLUX urinol**

Para urinol com flexível 1/2" ou ligação Ø 35

Kit 1/2

Referência: **778BOX**

Info Prescrição

Caixa de encastre estanque para urinol 1/2", kit 1/2 :

Flange com junta de estanquidade.

Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.

Instalação modulável (calhas, parede em alvenaria, painel).

Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 83 mm).

Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".

Torneira de segurança e de regulação de débito, módulo de abertura e cartucho integrados e acessíveis pela frente.

Torneira TEMPOFLUX F1/2" compatível com água do mar e águas cinzentas.

Caixa de encastre com proteção, torneiras configuradas para purga da rede segura sem elemento sensível, e acessórios de ligação.

Conforme as exigências da norma NF EN 12541 (nível acústico classe II).

Ligação com emboque de junção Ø 35 (para urinóis standard) ou ligação de latão 1/2" (para urinóis com ligação por flexível).

Para associar com o tubo 752430 ou 757430.

Garantia 30 anos.

A commander avec les plaques de commande de références 778700 ou 778707.