**Placa de comando TEMPOFLUX 2 para WC**

Torneira temporizada com abertura suave dupla descarga 3l/6l

Para divisória 70-130 mm - Espelho metal cromado

Referência: **578230**

Info Prescrição

Placa de comando para descarga direta temporizada TEMPOFLUX 2, kit 2/2:

Sistema de descarga de água sem reservatório por ligação direta à canalização.

Espelho Ø 195 de metal cromado.

Fixação mecânica oculta com espelho.

Dupla descarga 3l/6l ajustável a 2l/4l.

Abertura suave.

Para divisórioa de 70 a 130 mm.

Diâmetro de alimentação: Ø 20 mm no interior em todos os pontos, no mínimo.

Débito de base: 1l/seg a 1 bar dinâmica.

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a referência da estrutura de suporte 578305BE.