**Placa de comando TEMPOFLUX 3 para WC**

Toneira temporizada com abertura suave, AB, de encastrar

Placa dupla descarga 3l/6l - Vidro preto

Referência: **763030**

Info Prescrição

Placa de comando e torneira temporizada de descarga direta encastrada TEMPOFLUX 3, kit 2/2:

Para sistema de descarga sem reservatório: para ligação direta à canalização.

Placa em vidro preto 205 x 190 mm.

Fixação mecânica da placa de comando.

Torneira TEMPOFLUX 3 F3/4" compatível com água do mar, águas pluviais e águas cinzentas.

Abertura suave.

Sistema antibloqueio AB: a abertura da água dá-se apenas quando é libertado o botão de pressão.

Dupla descarga 3l/6l ajustável a 2l/4l. Design retangular.

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.

Débito de base: 1l/seg a 1 bar, a 1 bar dinâmico.

Adaptada às sanitas sem flange sem regulação de débito e para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a referência da estrutura de suporte 564065BE ou 564060BE, ou com a caixa de encastre 763BOX.