**Sistema de descarga TEMPOFLUX 3 AB**

Torneira de descarga direta WC antibloqueio

Para atravessar parede de 200 mm com tubo

Referência: **763266**

Info Prescrição

Sistema de descarga sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Para divisória ≤ 200 mm.

Abertura suave.

Sistema antibloqueio AB: a abertura da água dá-se apenas quando é libertado o botão de pressão.

Temporização ~7 segundos.

Proteção antisifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito/volume, módulo de abertura e cartucho integrados e acessíveis através de galeria técnica.

Botão de pressão de metal cromado.

Mecanismo antichoque.

Alimentação em linha M3/4".

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.

Perno roscado recortável.

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.

Com tubo de descarga PVC Ø 32.

Compatível com águas pluviais.

Adaptado para sanitas sem flange, sem regulação de débito e para PMR.

Garantia 30 anos.