**Sistema de descarga direta TEMPOFLUX 3 AB remoto**

Torneiras temporizadas AB, abertura suave remota, encastrada

Placa remota dupla descarga 3l/6l - Inox satinado

Referência: **763300**

Info Prescrição

Sistema de descarga sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Paca de acesso ao mecanismo em Inox satinado 186 x 186 mm.

Placa de comando temporizada em Inox satinado e botões cromados 90 x 90 mm.

Fixação mecânica das placas.

Caixa de encastre estanque:

 - Flange com junta de estanquidade.

 - Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.

 - Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 93 mm).

 - Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".

 - Torneira de segurança e de regulação de débito, integradas e acessíveis pela frente.

 - Cartucho e filtro integrados e acessíveis pela frente.

 - Torneira TEMPOFLUX 3 F3/4" compatível com água do mar, águas pluviais e águas cinzentas.

 - Proteção antisifónica no interior da caixa.

Abertura suave.

Sistema antibloqueio AB: a abertura da água dá-se apenas quando é libertado o botão de pressão.

Dupla descarga 3l/6l ajustável a 2l/4l.

Saída com casquilho para tubo PVC Ø 26/32.

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmico.

Adaptado para sanitas sem flange, sem regulação de débito.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.