**Doseador de sabão eletrónico mural, 0,5 litro**

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico

A pilhas, inox 304 epoxy branco

Referência: **512566W**

Info Prescrição

Doseador de sabão eletrónico mural.

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico.

Modelo antivandalismo com fechadura e chave standard DELABIE.

Ausência de contacto manual: deteção automática das mãos por célula de infravermelhos (distância de deteção regulável).

Corpo em Inox 304 bacteriostático.

Corpo monobloco articulado para fácil manutenção e melhor higiene.

Bomba antidesperdício: dose de 0,8 ml (regulável até 7 doses por deteção).

Funcionamento possível em modo anti-entupimento.

Doseador de sabão automático: alimentação por 6 pilhas fornecidas AA -1,5 V (DC9V) integradas no corpo do doseador de sabão.

Indicador luminoso de bateria fraca.

Reservatório com uma abertura larga: facilita o enchimento por bidões de grande capacidade.

Janela de controlo de nível.

Acabamento inox 304 epoxy branco.

Espessura inox: 1 mm.

Capacidade: 0,5 litro.

Dimensões: 90 x 105 x 196 mm.

Para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de: 3 000 mPa.s.

Compatível com gel hidroalcoólico.

Marcação CE.

Doseador de sabão eletrónico mural com garantia de 30 anos.