**Porta rolo WC mural Be-Line®**

Suporte para rolo

Alumínio epoxy preto mate

Referência: **511966BK**

Info Prescrição

Porta rolo WC mural Be-Line®.

Para papel WC em rolo.

Acabamento alumínio epoxy preto mate, proporciona um agradável contraste visual com as paredes claras.

Suporte de papel WC com fixações invisíveis.

Garantia 30 anos.