**Doseador de sabão eletrónico para instalação atrás de um espelho**

Doseador de sabão líquido, sabão espuma ou gel hidroalcoólico

Para instalar atrás do espelho, corrente, bidão 5L

Referência: **510203SD**

Info Prescrição

Doseador de sabão eletrónico para instalar atrás do espelho ou armário.

Sem contacto manual para uma melhor higiene: doseador de sabão com deteção automática das mãos por célula de infravermelhos.

Instalação fácil: integração no armário. Fixações do suporte por detrás e pelos lados.

Suporte em inox 304, espessura de 1,2 mm.

Alimentação por corrente com transformador 100-240 V / 6 V 50-60 Hz.

Fornecido com pictograma autocolante para indicação no armário espelho da localização do doseador de sabão.

Bomba doseadora antidesperdício.

Reservatório de grande capacidade: 5 litros.

Adaptado para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de: 3 000 mPa.s. ou sabão espuma especial.

Antibloqueio: fecho automático em caso de utilização contínua.

Dimensões: 230 x 177 x 376 mm.

Peso: 1,6 kg.

Garantia 30 anos.

CE.