120170

**Lavatório de pé BAILA**

Referência: 120170

Informação para prescrição

Lavatório de pé, altura 830 mm. Diâmetro interior do lavatório : 310 mm.

Uma verdadeira peça de decoração.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 0,8 mm.

Acabamento anti-cortes.

Sem furo para torneira.

Fornecido com válvula de 1"1/4. Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso : 12 kg.