DELABIE_C100M35120650

**Lavatório semi-encastrar QUADRA**

Referência: 120650

Informação para prescrição

Lavatório semi-encastrado, 380 x 380 mm.

Apropriado para uma torneira/misturadora de parede ou cano alto.

Diâmetro interior da cuba : 310 mm.

Diâmetro de corte do plano da cuba : 310 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura Inox : 1,2 mm.

Cuba estampada de uma só peça, sem soldaduras.

Acabamento anti cortes.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.