DELABIE_C100M35133888

**Pack Urinol EASY-D cerâmica**

Referência: 133888

Informação para prescrição

O pack Urinol EASY-D cerâmica inclui :

- Um urinol em cerâmica sem flange em conformidade com a norma EN 13407 (marcação CE) : saída de esgoto encastrada ou visível, com sifão oculto ; peso : 11,5 kg ;

- Uma torneira temporizada visível TEMPOSOFT 2 esquadria para alimentação encastrada :

abertura suave, temporização ~3 seg., débito pré-regulado a 0,15 l/seg. a 3 bar ajustável, corpo em latão maciço cromado ;

- Um tubo cromado com difusor ;

- Uma válvula e um sifão ;

- Um kit de fixação ;

- Instruções de montagem.

4 razões para escolher os packs Urinóis EASY-D DELABIE :

- Packs projetados para as coletividades

- Packs completos “tudo em um”

- Torneiras 100 % DELABIE