DELABIE_C100M352621EP

**Misturadora lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOSAFE**

Referência: 2621EP

Informação para prescrição

Misturadora de lavatório SECURITHERM com equilíbrio de pressão H.95 L.110 com saída BIOSAFE higiénica integrada no corpo.

Segurança anti-queimadura : débito de AQ restrito em caso de corte de AF.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 35 com equilíbrio de pressão.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo ou corte da alimentação da água fria.

Débito limitado a 4 l/min a 3 bar.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (reduz os nichos bacterianos).

Comando por manípulo compacto.

Corpo em Inox cromado.

Misturadora sem vareta e sem válvula.

Fixação reforçada por 2 pernos Inox.

Flexíveis Inox entrelaçado em PEX F3/8" rotativos com válvulas antirretorno e filtros.

Garantia 10 anos.